**Супутниковий ресивер 55X HD (DVB-S/S2)**

****

**Основні параметри:**

**Процесор: SUNPLUS 1506G**

**Пам'ять: 32Mbit**

**Специфікації:**

**Підтримка відеофайлів: AVI, MKV, MPG, TS, WMA, WMV, M2TS, FLV, DAT, ASF, MP3**

**Підтримка HD MPEG2/MPEG4/H.264/VC-1**

**Зображення: 1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i**

**Протокол роботи DisEqC1.0 та DisEqC1.2**

**Багатомовне Меню OSD**

**Розмір зображення: Aвто, 4:3, 16:9**

**Оновлення ПЗ: через USB**

**Підтримка: Телетекст, Аудіо**

**Програмний гід EPG**

**Підтримка функцій запису, Timeshift**

**Роз'єми USB: 2шт**

**Підтримка USB WiFi, 3G Internet**